		대형사고 예방을 위한 자체점검 체크리스트

구분		점검항목	점검결과
			적정	미흡	해당없음
공통	위험공간 파악	화재·폭발 위험공간과 밀폐(의심)공간을 파악하고 있는가?
	위험성평가 반영	위험성평가 시 화재·폭발·질식 위험요인을 검토하고 있는가?
	정보 게시 및 공유	위험공간에 화재위험, 질식위험, 출입금지, 비상연락처 등 필요한 정보가 게시·공유되어 있는가?
	교육 및 TBM	화재·폭발·질식 위험요인과 의심되는 공간을 노동자에게 주지하고, 작업 전 TBM을 통해 재확인 하고 있는가?
	협력업체 작업관리	협력업체가 수행하는 위험작업에 대해 원청이 정보를 공유하고 사전 안전조치 및 교육실시 여부를 확인하고 있는가?
	비상대응	화재·폭발·질식 사고(우려) 시 노동자에게 작업중지 권한을 부여하고, 지체 없이 119(소방관서)에 신고하도록 안내 하였는가?
	소화·피난 장비 등	소화설비, 피난설비, 비상구 등이 적정 위치에 설치되어 있고 사용 가능한 상태로 유지되고 있는가?
화재 폭발	작업계획서 작성	위험작업 수행 시 위험물 누출, 화재 등을 방지하기 위해 작업계획서를 작성하고 이행하는가?
	위험물 관리	인화성 물질 등 위험물은 지정된 장소에 보관하고, 현장에는 필요한 양만 보관·사용하고 있는가?
	가연물 정리정돈	종이, 걸레, 폐자재, 절삭유 등 가연물이 작업장 주변에 방치되지 않도록 적절한 조치를 하고 있는가?
	점화원 관리	화재·폭발 위험장소에 흡연, 난방기구, 전기스파크, 정전기 등 점화원이 될 우려가 있는 요인을 관리하고 있는가?
	화기작업 안전조치	용접·용단 등 화재위험작업 전 가연물 제거, 환기, 불티 비산방지, 소화기 비치 등을 실시하고 있는가?
	가스 감지 및 경보장치	인화성 액체·가스 취급장소에 감지·경보설비가 설치되어 정상 작동하는가?
	위험물 누설 방지	화재·폭발 위험이 있는 물질 배관 플랜지 접합부 및 밸브 등에 누출을 방지하기 위해 적절한 조치를 하고 있는가?
질식	산소·가스 농도측정	밀폐공간 작업 전·중 산소 및 유해가스 농도를 측정하고 적정공기 상태를 확인하는가?
	환기 실시	밀폐공간 작업 전 충분히 환기하고, 작업 중에도 지속적으로 환기를 실시하는가?
	호흡용 보호구	적정공기 상태 유지가 어려운 경우 송기마스크 또는 공기호흡기를 지급·착용하는가?
	감시인 및 출입관리	밀폐공간 작업 중 외부 감시자를 배치하고 출입자, 작업시간, 내부 작업자 상태를 관리하는가?

<공통분야>

구분	점검항목 및 착안사항
위험공간 파악 및 목록화	ㅇ 사업장 관계자와 현장을 순회하며 화재·폭발* 및 질식** 위험공간을 확인 * 위험물 보관장소, 화기작업 장소, 가연물 적치장소, 휴게시설 등 ** 탱크, 맨홀, 피트, 집수조, 정화조 등 ↳ 위험공간별 위치, 위험요인, 작업내용, 작업주기, 담당부서, 출입관리 방법을 포함한 목록을 작성
위험성평가	ㅇ 위험성평가 결과에 화재위험공간, 위험물·인화성 물질, 화기작업, 밀폐(의심)공간, 외주작업 등이 누락되지 않았는지 확인 ↳ 누락된 위험요인은 현장 확인결과를 반영하여 위험성평가 보완
위험정보 게시 및 공유	ㅇ 화재위험장소, 위험물 보관장소, 밀폐공간 출입구 등에 경고표지, 출입금지표지, 비상연락처, 대피경로, 작업 전 확인사항이 게시되어 있는지 확인 (노동자가 해당 정보를 알고 있는지 면담) ↳ 위험정보가 없는 경우 즉시 표지를 부착하고, 위험공간 위치도와 비상연락망을 함께 게시
교육 및 작업 전 TBM	ㅇ 교육자료와 서명부뿐 아니라 노동자 면담을 통해 화재·폭발·질식 위험장소, 대피방법, 소화기 사용법, 농도측정·환기 필요성, 보호구 사용방법, 비상 시 신고요령을 실제로 알고있는지 확인 ↳ 형식적 교육이 아닌 작업 전 TBM 중심으로 위험요인, 금지사항, 개인별 역할, 비상조치 요령을 반복 안내
외주·협력업체 작업관리	ㅇ 외주·협력업체가 수행하는 용접·용단, 청소·점검·보수, 밀폐공간 출입작업에 대해 작업허가, 위험정보 공유, 작업 전 합동점검, 안전교육이 이루어지는지 확인 ↳ 원청·협력업체 간 작업정보 공유, 작업 전 합동점검, 위험작업 승인절차, 작업 중 연락체계를 마련
비상대응체계	ㅇ 급박한 위험 발생 시 노동자가 즉시 작업을 중지하고 대피할 수 있도록 안내되어 있는지, 사고발생 시 지체없이 119에 신고하도록 교육·안내하고 있는지 확인 ↳ 위험발생 시 “작업중지→대피→119 신고” 순서로 즉시 행동하도록 지도. 특히 질식사고는 무리한 자체구조를 금지하고 즉시 119 신고 후 구조를 기다리도록 안내
소화·피난장비, 대피로 관리	ㅇ 소화기, 소화전, 경보설비, 비상구, 대피로, 비상조명, 피난기구, 송기마스크, 공기호흡기, 삼각대, 구명줄, 사다리 등 필요한 장비가 현장 위험특성에 맞게 비치되어 있는지 확인 ↳ 장비별 위치 표시, 접근 장애물 제거, 정기점검, 노후·불량 장비교체, 사용법 교육을 실시

<화재·폭발 예방 특화>

구분	점검항목 및 착안사항
작업계획서 작성	ㅇ 화학설비와 그 부속설비를 사용하는 작업 등 위험작업 수행 시 사전 조사, 작업계획서를 작성하였는지 확인 ↳ 기준에관한규칙 [별표4] 제4호의 작업계획서 내용이 누락 되지 않도록 작성
위험물 관리	ㅇ 위험물의 지정장소 외 임의 보관, 작업장 내 과다 반입, 점화원과 이격 여부 확인. 물반응성 물질은 수분 접촉 방지조치 여부 확인 ↳ 작업장 내 사용량을 최소화하고, 지정장소 보관, 용기 밀폐, 표시 부착, 점화원 이격, 수분 접촉 방지조치
가연물 정리정돈	ㅇ 화기작업 장소, 전기설비 주변, 휴게시설, 통로 주변에 가연물이 쌓여 있는지 확인. 청소 주기와 폐기물 처리상태도 함께 확인 ↳ 가연물 제거, 정기 청소, 폐기물 보관장소 분리
점화원 관리	ㅇ 지정 흡연장소 운영 여부, 임의 흡연 흔적, 이동식 난방기 사용, 임시 전기배선, 멀티탭 과부하, 접지 및 정전기 제거조치 여부를 확인 ↳ 흡연장소 지정, 화기 반입통제, 전기설비 점검, 정전기 제거조치, 임시배선 사용 제한
화기작업 안전조치	ㅇ 작업 전 주변 가연물 제거 여부, 불티 비산범위 내 방호조치, 성능인증 받은 용접방화포 사용 여부, 소화기 즉시 사용 가능 여부 확인 ↳ 화기작업 전 허가절차를 운영하고, 가연물 제거가 어려운 경우 차폐·방호, 불티받이, 화재감시자 배치, 소화기 비치를 병행
가스 감지 및 경보장치	ㅇ 가스감지경보기 설치 위치가 누출 가능 지점과 노동자 노출 가능 지점을 고려했는지 확인. 검교정 기록, 경보 설정값, 작동상태를 함께 확인 ↳ 감지기 설치 위치 보완, 주기적 검교정, 경보 발생 시 조치절차 마련, 담당자 지정 관리
위험물 누설 방지	ㅇ 화재·폭발 위험이 있는 물질의 이송 배관 플랜지 접합부 및 밸브 누출 여부 점검 ↳ 밸브 및 배관 연결부 등에 물질 누출 흔적이 있는지 확인하고 누설 방지 조치의 적정성 확인

<질식예방 특화>

구분	점검항목 및 착안사항
산소·유해가스 농도측정	ㅇ 측정 담당자가 지정되어 있는지, 측정장비 이상유무 확인 및 조작방법을 숙지하고 있는지 확인. 산소, 황화수소, 일산화탄소, 가연성가스 등 작업환경에 맞는 항목을 측정하는지 확인 ↳ 측정 담당자 지정, 측정장비 점검, 작업 전·중 측정, 측정기록 보존, 적정공기 확인 전 출입금지
환기 실시	ㅇ 환기팬을 이용해 작업 전 충분히 급기하는지, 작업 중에도 지속적으로 환기가 유지되는지 확인. 급기·배기 위치, 덕트 연결, 전원 확보 상태를 확인 ↳ 작업 전 충분한 급기, 작업 중 지속 환기, 환기설비 작동상태 확인, 환기 불충분 시 작업중지
호흡용보호구 지급·착용	ㅇ 환기가 곤란하거나 적정공기 상태가 유지되지 않는 경우 방진마스크 등 부적정 보호구를 사용하고 있지 않은지 확인. 송기마스크 또는 공기호흡기 보유·착용 가능 여부를 확인 ↳ 송기마스크 또는 공기호흡기 지급, 사용 전 점검, 착용교육, 보호구 미착용 시 출입금지
밀폐공간 외부감시 및 출입관리	ㅇ 출입자 명단, 작업시간, 내부 작업자 상태 확인, 통신수단 확보 여부를 확인. 외부 감시자가 다른 업무를 겸임하지 않는지 확인 ↳ 외부 감시자 지정, 출입자 관리, 주기적 상태 확인, 비상시 즉시 신고 및 구조요청 절차를 마련